|  |
| --- |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 N 25**"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета"** |
|  |

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11 февраля 2013 г. N 25**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,**

**ВОДООТВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ**

**ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить с 1 февраля 2013 года:

[нормативы](#Par41) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 1;

[нормативы](#Par108) потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 2;

[нормативы](#Par168) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области, оборудованных электроводонагревателями, при отсутствии приборов учета согласно приложению 3;

[нормативы](#Par194) потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 4.

2. Утвердить с 1 июля 2013 года:

[нормативы](#Par236) потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 5;

[нормативы](#Par312) потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 6;

[нормативы](#Par654) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 7.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 24 мая 2011 года N 151 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета электроэнергии и о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года N 349".

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовского Ю.В.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 1)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ**

**ПРИБОРОВ УЧЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Количество комнат в квартире  (жилом доме)  | Количество человек, проживающих  в квартире  (жилом доме)  |  Норматив потребления  электрической энергии (кВт.ч на одного человека в месяц)  |
|  в домах,  оборудованных газовыми плитами  |  в домах,  оборудованных  электрическими  плитами  |
| Одна комната  |  1  |  85,91  |  135,91  |
|  2  |  53,26  |  84,26  |
|  3  |  41,24  |  65,24  |
|  4  |  33,50  |  53,00  |
|  5 и более  |  29,21  |  46,21  |
| Две комнаты  |  1  |  110,82  |  160,37  |
|  2  |  68,71  |  99,43  |
|  3  |  53,19  |  76,98  |
|  4  |  43,22  |  62,55  |
|  5 и более  |  37,68  |  54,53  |
| Три комнаты  |  1  |  125,43  |  175,32  |
|  2  |  77,76  |  108,70  |
|  3  |  60,20  |  84,15  |
|  4  |  48,92  |  68,38  |
|  5 и более  |  42,64  |  59,61  |
| Четыре и более комнат  |  1  |  135,74  |  186,19  |
|  2  |  84,16  |  115,44  |
|  3  |  65,15  |  89,37  |
|  4  |  52,94  |  72,62  |
|  5 и более  |  46,15  |  63,31  |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 2)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

 (кВт.ч в месяц на один кв. м)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество этажей  | Группа А | Группа Б  | Группа В |  Группа Г  | Группа Д |
| подгруппа Г1 | подгруппа Г2 |
|  1-2  |  0,12  |  |  |  |  |  0,01  |
|  3-4  |  0,18  |  |  0,04  |  0,03  |  0,04  |  0,01  |
|  5  |  0,20  | 0,28 | 0,33 |  0,07  |  0,03  |  0,04  |  0,02  |
|  6-9  |  0,28  | 0,23 | 0,25 |  0,08  |  0,03  |  0,04  |  0,03  |
|  10-15  |  0,37  | 0,22 | 0,31 |  0,09  |  0,03  |  0,04  |  0,04  |
|  16-22  |  0,54  | 0,24 | 0,30 |  0,11  |  0,03  |  0,04  |  0,05  |

Примечание. В соответствии с Нормами расхода электрической энергии на эксплуатационные нужды жилищного хозяйства местных Советов народных депутатов, утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 25 декабря 1989 года N 283, нормы расхода электрической энергии на эксплуатационные нужды дифференцированы по пяти основным группам потребителей электроэнергии (А - Д) в зависимости от этажности зданий. В группы А - Д включены следующие электроприемники:

группа А: осветительные установки общедомовых помещений жилого дома (лестничные и этажные площадки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы в подъезды, вестибюли), помещений производственно-технического назначения (электрощитовые, машинные отделения, техподполья, чердаки, шахты лифтов, мусоросбросы и мусоросборники, номерные знаки, указатели светового ограждения и устройства праздничной иллюминации);

группа Б: силовое электрооборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабины лифтов, а также другие виды электрооборудования (системы противопожарного оборудования и дымоудаления, кодовые замки, усилители телеантенн коллективного пользования и др.). В домах без лифтов расходы электроэнергии кодовыми замками и усилителями телеантенн включены в группу А. Для зданий этажностью 5-9 этажей вторые значения удельных норм приведены для лифтов с автоматическим открыванием дверей; для зданий этажностью 10-15 этажей первые значения для лифтов грузоподъемностью 320 кг, вторые - 500 кг; для зданий этажностью 16-22 этажа указаны значения для скоростных лифтов грузоподъемностью 320 кг и 500 кг;

группа В: насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях (или на группу зданий) и находящиеся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций. Указанные насосы устанавливают в случае, когда напора, создаваемого городским водопроводом, недостаточно для подачи холодной воды на верхние этажи зданий;

группа Г: циркуляционные насосы системы горячего водоснабжения и насосы отопления при независимой схеме присоединения отопления зданий. Потребление электроэнергии этими видами электрооборудования включается в общую норму расхода электроэнергии в случае, если эти виды электрооборудования находятся на балансе жилищных, а не теплоснабжающих организаций. Как правило, это бойлерные, устанавливаемые в жилых зданиях и снабжающие горячей водой дом или группу домов.

Электроприемники группы Г разделены на две подгруппы: подгруппа Г1 - циркуляционные насосы горячего водоснабжения, время и режим работы которых не зависит от климатической зоны, и подгруппа Г2 - насосы отопления, время работы которых зависит от продолжительности отопительного периода.

При наличии центральных тепловых пунктов, находящихся на балансе жилищных организаций, норма расхода или электроэнергии определяется как сумма составляющих групп В и Г;

группа Д: электроприемники, находящиеся в помещениях жилищных организаций, предоставляющих жилищные услуги, а также светильники внутридворовых территорий и проездов, детских площадок и т.п., находящихся на балансе жилищных организаций.

Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды (кВт.ч в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по формуле:

 SUM W

 общ.i

 W = ----------,

 ои

 12 x S

 где:

 W - суммарное годовое потребление электрической энергии i-й

 общ.i

группой оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирных

домах (кВт.ч);

 ои

 S - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирных домах (кв. м);

 12 - количество месяцев в году.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 3)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБОРУДОВАННЫХ**

**ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

|  |  |
| --- | --- |
|  Тип трубопровода  |  Объем потребления электрической энергии  для нагрева одного кубического метра воды  (кВт.ч в год)  |
| Изолированный трубопровод  |  754,16  |
| Неизолированный трубопровод |  761,55  |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 4)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ**

**ПРИБОРОВ УЧЕТА**

 (кВт.ч в месяц)

|  |  |
| --- | --- |
|  Направление использования  коммунальной услуги  по электроснабжению  | Норматив потребления электрической энергии  на одну голову животного соответствующего  вида  |
|  корова  |  свинья  |  овца  |  птица  |
| Освещение  |  0,83  |  0,83  |  0,17  |  0,33  |
| Приготовление кормов  |  2,25  |  2,25  |  |  |
| Подогрев воды  |  3,33  |  3,50  |  |  |
| Обогрев молодняка  |  |  1,04  |  |  0,33  |
| Доение коров, сепарирование, стрижка овец  |  0,25  |  |  0,17  |  |
| Инкубация  |  |  |  |  0,83  |
| Водоснабжение  |  1,25  |  0,58  |  0,42  |  0,17  |
| Итого  |  7,91  |  8,20  |  0,76  |  1,66  |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 5)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

**В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

 (куб. м/чел. в месяц)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  N п/п |  Степень благоустройства  многоквартирного дома  |  Норматив потребления  |
|  холодная  вода  |  горячая  вода  | водоотведение |
|  1  | Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:  |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками  |  4,90  |  4,61  |  9,51  |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками  |  4,83  |  4,53  |  9,36  |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками  |  4,77  |  4,45  |  9,22  |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками, без ванны  |  4,11  |  3,64  |  7,75  |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа  |  2,58  |  1,76  |  4,33  |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без централизованной канализации  |  2,05  |  1,11  |  3,16 [<\*>](#Par300) |
|  2  | Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором  |  14,26  |  |  14,26  |
|  3  | Многоквартирные дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе  |  6,18  |  |  6,18  |
|  4  | Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением  |  5,23  |  |  5,23  |
|  5  | Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией  |  4,28  |  |  4,28  |
|  6  | Многоквартирные дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок  |  1,30  |  |  1,30  |
|  7  | Общежития с общими душевыми  |  1,89  |  1,75  |  3,64  |
|  8  | Общежития с душами при всех жилых комнатах  |  2,22  |  2,06  |  4,28  |

--------------------------------

<\*> При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения и накопительной емкости.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 6)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ**

**В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

 (куб. м/чел. в месяц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Степень благоустройства  многоквартирного дома  | Количество этажей  | Холодная вода  | Горячая вода  | Водоотведение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками  |  1  |  0,36  |  0,34  |  0,70  |
|  2  |  0,44  |  0,41  |  0,85  |
|  3  |  0,52  |  0,49  |  1,01  |
|  4  |  0,60  |  0,56  |  1,16  |
|  5  |  0,68  |  0,64  |  1,32  |
|  6  |  0,76  |  0,71  |  1,47  |
|  7  |  0,84  |  0,79  |  1,63  |
|  8  |  0,92  |  0,87  |  1,79  |
|  9  |  1,00  |  0,94  |  1,94  |
|  10  |  1,08  |  1,02  |  2,10  |
|  11  |  1,16  |  1,09  |  2,25  |
|  12  |  1,24  |  1,17  |  2,41  |
|  13  |  1,32  |  1,24  |  2,56  |
|  14  |  1,40  |  1,32  |  2,72  |
|  15  |  1,48  |  1,40  |  2,88  |
|  16  |  1,57  |  1,47  |  3,04  |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками  |  1  |  0,35  |  0,33  |  0,68  |
|  2  |  0,43  |  0,41  |  0,84  |
|  3  |  0,51  |  0,48  |  0,99  |
|  4  |  0,59  |  0,55  |  1,15  |
|  5  |  0,67  |  0,63  |  1,30  |
|  6  |  0,75  |  0,70  |  1,45  |
|  7  |  0,83  |  0,78  |  1,61  |
|  8  |  0,91  |  0,85  |  1,76  |
|  9  |  0,99  |  0,93  |  1,92  |
|  10  |  1,07  |  1,00  |  2,07  |
|  11  |  1,15  |  1,07  |  2,22  |
|  12  |  1,23  |  1,15  |  2,38  |
|  13  |  1,31  |  1,22  |  2,53  |
|  14  |  1,39  |  1,30  |  2,69  |
|  15  |  1,47  |  1,37  |  2,84  |
|  16  |  1,55  |  1,45  |  3,00  |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками  |  1  |  0,35  |  0,33  |  0,68  |
|  2  |  0,43  |  0,40  |  0,83  |
|  3  |  0,51  |  0,47  |  0,98  |
|  4  |  0,58  |  0,54  |  1,12  |
|  5  |  0,66  |  0,62  |  1,28  |
|  6  |  0,74  |  0,69  |  1,43  |
|  7  |  0,82  |  0,76  |  1,58  |
|  8  |  0,90  |  0,84  |  1,74  |
|  9  |  0,98  |  0,91  |  1,89  |
|  10  |  1,05  |  0,98  |  2,03  |
|  11  |  1,13  |  1,06  |  2,19  |
|  12  |  1,21  |  1,13  |  2,34  |
|  13  |  1,29  |  1,20  |  2,49  |
|  14  |  1,37  |  1,28  |  2,65  |
|  15  |  1,45  |  1,35  |  2,80  |
|  16  |  1,53  |  1,42  |  2,95  |
| Многоквартирные дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, душами, мойками  |  1  |  0,31  |  0,27  |  0,58  |
|  2  |  0,38  |  0,33  |  0,71  |
|  3  |  0,44  |  0,39  |  0,83  |
|  4  |  0,51  |  0,45  |  0,96  |
|  5  |  0,58  |  0,51  |  1,09  |
|  6  |  0,65  |  0,57  |  1,22  |
|  7  |  0,72  |  0,63  |  1,35  |
|  8  |  0,78  |  0,69  |  1,47  |
|  9  |  0,85  |  0,75  |  1,60  |
|  10  |  0,92  |  0,81  |  1,73  |
|  11  |  0,99  |  0,87  |  1,86  |
|  12  |  1,05  |  0,93  |  1,98  |
|  13  |  1,12  |  0,99  |  2,11  |
|  14  |  1,19  |  1,05  |  2,24  |
|  15  |  1,26  |  1,11  |  2,37  |
|  16  |  1,32  |  1,17  |  2,49  |
| Многоквартирные дома, оборудованные быстродействующими газовыми водонагревателями с многоточечным водоразбором  |  1  |  0,99  |  |  0,99  |
|  2  |  1,22  |  |  1,22  |
|  3  |  1,46  |  |  1,46  |
|  4  |  1,69  |  |  1,69  |
|  5  |  1,93  |  |  1,93  |
|  6  |  2,16  |  |  2,16  |
|  7  |  2,39  |  |  2,39  |
|  8  |  2,63  |  |  2,63  |
|  9  |  2,86  |  |  2,86  |
|  10  |  3,09  |  |  3,09  |
|  11  |  3,33  |  |  3,33  |
|  12  |  3,56  |  |  3,56  |
|  13  |  3,79  |  |  3,79  |
|  14  |  4,03  |  |  4,03  |
|  15  |  4,26  |  |  4,26  |
|  16  |  4,50  |  |  4,50  |
| Многоквартирные дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями на твердом топливе  |  1  |  0,48  |  |  0,48  |
|  2  |  0,59  |  |  0,59  |
|  3  |  0,69  |  |  0,69  |
|  4  |  0,79  |  |  0,79  |
|  5  |  0,89  |  |  0,89  |
| Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением  |  1  |  0,42  |  |  0,42  |
|  2  |  0,51  |  |  0,51  |
|  3  |  0,60  |  |  0,60  |
|  4  |  0,68  |  |  0,68  |
|  5  |  0,77  |  |  0,77  |
|  6  |  0,86  |  |  0,86  |
|  7  |  0,94  |  |  0,94  |
|  8  |  1,03  |  |  1,03  |
|  9  |  1,12  |  |  1,12  |
|  10  |  1,20  |  |  1,20  |
|  11  |  1,29  |  |  1,29  |
|  12  |  1,38  |  |  1,38  |
|  13  |  1,46  |  |  1,46  |
|  14  |  1,55  |  |  1,55  |
|  15  |  1,64  |  |  1,64  |
|  16  |  1,72  |  |  1,72  |
| Многоквартирные дома без ванн, с водопроводом и канализацией  |  1  |  0,36  |  |  0,36  |
|  2  |  0,44  |  |  0,44  |
|  3  |  0,51  |  |  0,51  |
|  4  |  0,58  |  |  0,58  |
|  5  |  0,65  |  |  0,65  |
|  6  |  0,72  |  |  0,72  |
|  7  |  0,79  |  |  0,79  |
|  8  |  0,86  |  |  0,86  |
|  9  |  0,93  |  |  0,93  |
|  10  |  1,01  |  |  1,01  |
|  11  |  1,08  |  |  1,08  |
|  12  |  1,15  |  |  1,15  |
|  13  |  1,22  |  |  1,22  |
|  14  |  1,29  |  |  1,29  |
|  15  |  1,36  |  |  1,36  |
|  16  |  1,43  |  |  1,43  |
| Многоквартирные дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок  |  1  |  0,18  |  |  0,18  |
|  2  |  0,20  |  |  0,20  |
|  3  |  0,22  |  |  0,22  |
|  4  |  0,25  |  |  0,25  |
|  5  |  0,27  |  |  0,27  |
| Общежития с общими душевыми  |  1  |  0,17  |  0,16  |  0,33  |
|  2  |  0,20  |  0,19  |  0,39  |
|  3  |  0,23  |  0,21  |  0,44  |
|  4  |  0,26  |  0,24  |  0,50  |
|  5  |  0,29  |  0,27  |  0,56  |
|  6  |  0,33  |  0,30  |  0,63  |
|  7  |  0,36  |  0,33  |  0,69  |
|  8  |  0,39  |  0,36  |  0,75  |
|  9  |  0,42  |  0,39  |  0,81  |
|  10  |  0,45  |  0,42  |  0,87  |
|  11  |  0,48  |  0,45  |  0,93  |
|  12  |  0,52  |  0,48  |  1,00  |
|  13  |  0,55  |  0,51  |  1,06  |
|  14  |  0,58  |  0,54  |  1,12  |
|  15  |  0,61  |  0,56  |  1,17  |
|  16  |  0,64  |  0,59  |  1,23  |
| Общежития с душами при всех жилых комнатах  |  1  |  0,19  |  0,18  |  0,37  |
|  2  |  0,23  |  0,21  |  0,44  |
|  3  |  0,26  |  0,24  |  0,50  |
|  4  |  0,30  |  0,28  |  0,58  |
|  5  |  0,34  |  0,31  |  0,65  |
|  6  |  0,37  |  0,35  |  0,72  |
|  7  |  0,41  |  0,38  |  0,79  |
|  8  |  0,45  |  0,41  |  0,86  |
|  9  |  0,48  |  0,45  |  0,93  |
|  10  |  0,52  |  0,48  |  1,00  |
|  11  |  0,56  |  0,52  |  1,08  |
|  12  |  0,60  |  0,55  |  1,15  |
|  13  |  0,63  |  0,59  |  1,22  |
|  14  |  0,67  |  0,62  |  1,29  |
|  15  |  0,71  |  0,65  |  1,36  |
|  16  |  0,74  |  0,69  |  1,43  |

Примечание. В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306, норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды определяется в кубических метрах в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Для применения в Ленинградской области норматив по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды рассчитывается по формуле:

Nодн = (Nв x K) : Sои,

где:

Nв - норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в кубических метрах в месяц на одного человека;

K - численность жителей, проживающих в многоквартирном доме;

Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 7)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ**

**ПРИБОРОВ УЧЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление использования коммунальной услуги по холодному водоснабжению  |  Единица изменения  |  Норматив  |
| Полив земельного участка  | куб. м на один кв. м земельного участка  в месяц  |  0,22  |
| Водоснабжение и приготовление пищи:  |  |  |
| для крупного рогатого скота (для телят)  |  куб. м на одну  голову животного  в месяц  |  2,81 (0,55)  |
| для молодняка крупного рогатого скота  |  0,91  |
| для быков-производителей  |  1,37  |
| для крупного рогатого скота (мясных пород)  |  1,67  |
| для свиней  |  0,32  |
| для баранов  |  0,21  |
| для овец  |  0,15  |
| для ягнят  |  0,06  |
| для молодняка овец  |  0,11  |
| для кобыл с жеребятами  |  2,43  |
| для кобыл, меринов, молодняка старше 1,5 лет  |  1,83  |
| для молодняка лошадей до 1,5 лет  |  1,37  |
| для коз взрослых (для молодняка коз)  |  0,08 (0,05)  |
| для кур взрослых (для молодняка кур)  |  куб. м на одну  голову домашней  птицы в месяц  | 0,01 (0,007)  |
| для индеек взрослых (для молодняка индеек)  | 0,015 (0,012) |
| для уток взрослых (для молодняка уток) | 0,058 (0,045) |
| для гусей взрослых (для молодняка гусей)  | 0,051 (0,046) |
| для цесарок взрослых (для молодняка цесарок)  | 0,009 (0,006) |