|  |
| --- |
| Постановление Правительства Ленинградской области от 11.02.2013 N 25  **"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета"** |
|  |

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 11 февраля 2013 г. N 25**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ**

**ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ, ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ,**

**ВОДООТВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ В МНОГОКВАРТИРНЫХ**

**ДОМАХ ИЛИ ЖИЛЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг" и от 6 мая 2011 года N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить с 1 февраля 2013 года:

[нормативы](#Par41) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 1;

[нормативы](#Par108) потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 2;

[нормативы](#Par168) потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области, оборудованных электроводонагревателями, при отсутствии приборов учета согласно приложению 3;

[нормативы](#Par194) потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 4.

2. Утвердить с 1 июля 2013 года:

[нормативы](#Par236) потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 5;

[нормативы](#Par312) потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды в многоквартирных домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 6;

[нормативы](#Par654) потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельных участков и надворных построек на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета согласно приложению 7.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Ленинградской области от 24 мая 2011 года N 151 "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению гражданами, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета электроэнергии и о внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года N 349".

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней с даты официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Пахомовского Ю.В.

Губернатор

Ленинградской области

А.Дрозденко

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 1)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ**

**ПРИБОРОВ УЧЕТА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество комнат  в квартире   (жилом доме) | Количество человек,  проживающих   в квартире   (жилом доме) | Норматив потребления   электрической энергии  (кВт.ч на одного человека в месяц) | |
| в домах,   оборудованных  газовыми плитами | в домах,   оборудованных   электрическими   плитами |
| Одна комната | 1 | 85,91 | 135,91 |
| 2 | 53,26 | 84,26 |
| 3 | 41,24 | 65,24 |
| 4 | 33,50 | 53,00 |
| 5 и более | 29,21 | 46,21 |
| Две комнаты | 1 | 110,82 | 160,37 |
| 2 | 68,71 | 99,43 |
| 3 | 53,19 | 76,98 |
| 4 | 43,22 | 62,55 |
| 5 и более | 37,68 | 54,53 |
| Три комнаты | 1 | 125,43 | 175,32 |
| 2 | 77,76 | 108,70 |
| 3 | 60,20 | 84,15 |
| 4 | 48,92 | 68,38 |
| 5 и более | 42,64 | 59,61 |
| Четыре и более  комнат | 1 | 135,74 | 186,19 |
| 2 | 84,16 | 115,44 |
| 3 | 65,15 | 89,37 |
| 4 | 52,94 | 72,62 |
| 5 и более | 46,15 | 63,31 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 2)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

(кВт.ч в месяц на один кв. м)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество  этажей | Группа А | Группа Б | | Группа В | Группа Г | | Группа Д |
| подгруппа Г1 | подгруппа Г2 |
| 1-2 | 0,12 |  | |  |  |  | 0,01 |
| 3-4 | 0,18 |  | | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,01 |
| 5 | 0,20 | 0,28 | 0,33 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,02 |
| 6-9 | 0,28 | 0,23 | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,03 |
| 10-15 | 0,37 | 0,22 | 0,31 | 0,09 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
| 16-22 | 0,54 | 0,24 | 0,30 | 0,11 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |

Примечание. В соответствии с Нормами расхода электрической энергии на эксплуатационные нужды жилищного хозяйства местных Советов народных депутатов, утвержденными приказом Минжилкомхоза РСФСР от 25 декабря 1989 года N 283, нормы расхода электрической энергии на эксплуатационные нужды дифференцированы по пяти основным группам потребителей электроэнергии (А - Д) в зависимости от этажности зданий. В группы А - Д включены следующие электроприемники:

группа А: осветительные установки общедомовых помещений жилого дома (лестничные и этажные площадки, лифтовые холлы, коридоры, тамбуры, входы в подъезды, вестибюли), помещений производственно-технического назначения (электрощитовые, машинные отделения, техподполья, чердаки, шахты лифтов, мусоросбросы и мусоросборники, номерные знаки, указатели светового ограждения и устройства праздничной иллюминации);

группа Б: силовое электрооборудование лифтов, включая схемы управления и сигнализации, освещение кабины лифтов, а также другие виды электрооборудования (системы противопожарного оборудования и дымоудаления, кодовые замки, усилители телеантенн коллективного пользования и др.). В домах без лифтов расходы электроэнергии кодовыми замками и усилителями телеантенн включены в группу А. Для зданий этажностью 5-9 этажей вторые значения удельных норм приведены для лифтов с автоматическим открыванием дверей; для зданий этажностью 10-15 этажей первые значения для лифтов грузоподъемностью 320 кг, вторые - 500 кг; для зданий этажностью 16-22 этажа указаны значения для скоростных лифтов грузоподъемностью 320 кг и 500 кг;

группа В: насосы и аппаратура управления насосами подачи холодной воды, установленные непосредственно в зданиях (или на группу зданий) и находящиеся на балансе жилищно-эксплуатационных организаций. Указанные насосы устанавливают в случае, когда напора, создаваемого городским водопроводом, недостаточно для подачи холодной воды на верхние этажи зданий;

группа Г: циркуляционные насосы системы горячего водоснабжения и насосы отопления при независимой схеме присоединения отопления зданий. Потребление электроэнергии этими видами электрооборудования включается в общую норму расхода электроэнергии в случае, если эти виды электрооборудования находятся на балансе жилищных, а не теплоснабжающих организаций. Как правило, это бойлерные, устанавливаемые в жилых зданиях и снабжающие горячей водой дом или группу домов.

Электроприемники группы Г разделены на две подгруппы: подгруппа Г1 - циркуляционные насосы горячего водоснабжения, время и режим работы которых не зависит от климатической зоны, и подгруппа Г2 - насосы отопления, время работы которых зависит от продолжительности отопительного периода.

При наличии центральных тепловых пунктов, находящихся на балансе жилищных организаций, норма расхода или электроэнергии определяется как сумма составляющих групп В и Г;

группа Д: электроприемники, находящиеся в помещениях жилищных организаций, предоставляющих жилищные услуги, а также светильники внутридворовых территорий и проездов, детских площадок и т.п., находящихся на балансе жилищных организаций.

Величина норматива потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды (кВт.ч в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) определяется по формуле:

SUM W

общ.i

W = ----------,

ои

12 x S

где:

W - суммарное годовое потребление электрической энергии i-й

общ.i

группой оборудования, входящего в состав общего имущества в многоквартирных

домах (кВт.ч);

ои

S - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в

многоквартирных домах (кв. м);

12 - количество месяцев в году.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 3)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ ДОМАХ**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ОБОРУДОВАННЫХ**

**ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЯМИ, ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип трубопровода | Объем потребления электрической энергии   для нагрева одного кубического метра воды   (кВт.ч в год) |
| Изолированный трубопровод | 754,16 |
| Неизолированный трубопровод | 761,55 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 4)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ**

**ПРИБОРОВ УЧЕТА**

(кВт.ч в месяц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление использования   коммунальной услуги   по электроснабжению | Норматив потребления электрической энергии   на одну голову животного соответствующего   вида | | | |
| корова | свинья | овца | птица |
| Освещение | 0,83 | 0,83 | 0,17 | 0,33 |
| Приготовление кормов | 2,25 | 2,25 |  |  |
| Подогрев воды | 3,33 | 3,50 |  |  |
| Обогрев молодняка |  | 1,04 |  | 0,33 |
| Доение коров, сепарирование,  стрижка овец | 0,25 |  | 0,17 |  |
| Инкубация |  |  |  | 0,83 |
| Водоснабжение | 1,25 | 0,58 | 0,42 | 0,17 |
| Итого | 7,91 | 8,20 | 0,76 | 1,66 |

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 5)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ**

**В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

(куб. м/чел. в месяц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Степень благоустройства   многоквартирного дома | Норматив потребления | | |
| холодная   вода | горячая   вода | водоотведение |
| 1 | Многоквартирные дома  с централизованным горячим  водоснабжением, оборудованные: |  |  |  |
| 1.1 | ваннами от 1650 до 1700 мм,  умывальниками, душами, мойками | 4,90 | 4,61 | 9,51 |
| 1.2 | ваннами от 1500 до 1550 мм,  умывальниками, душами, мойками | 4,83 | 4,53 | 9,36 |
| 1.3 | сидячими ваннами (1200 мм),  душами, умывальниками, мойками | 4,77 | 4,45 | 9,22 |
| 1.4 | умывальниками, душами, мойками,  без ванны | 4,11 | 3,64 | 7,75 |
| 1.5 | умывальниками, мойками, имеющими  ванну без душа | 2,58 | 1,76 | 4,33 |
| 1.6 | умывальниками, мойками, без  централизованной канализации | 2,05 | 1,11 | 3,16 [<\*>](#Par300) |
| 2 | Многоквартирные дома,  оборудованные быстродействующими  газовыми водонагревателями  с многоточечным водоразбором | 14,26 |  | 14,26 |
| 3 | Многоквартирные дома,  оборудованные ваннами,  водопроводом, канализацией и  водонагревателями на твердом  топливе | 6,18 |  | 6,18 |
| 4 | Многоквартирные дома без ванн,  с водопроводом, канализацией и  газоснабжением | 5,23 |  | 5,23 |
| 5 | Многоквартирные дома без ванн,  с водопроводом и канализацией | 4,28 |  | 4,28 |
| 6 | Многоквартирные дома  с водопользованием из уличных  водоразборных колонок | 1,30 |  | 1,30 |
| 7 | Общежития с общими душевыми | 1,89 | 1,75 | 3,64 |
| 8 | Общежития с душами при всех жилых  комнатах | 2,22 | 2,06 | 4,28 |

--------------------------------

<\*> При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения и накопительной емкости.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 6)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ И ГОРЯЧЕМУ**

**ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ВОДООТВЕДЕНИЮ НА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ**

**В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРИБОРОВ УЧЕТА**

(куб. м/чел. в месяц)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень благоустройства   многоквартирного дома | Количество  этажей | Холодная  вода | Горячая  вода | Водоотведение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Многоквартирные дома  с централизованным горячим  водоснабжением, оборудованные  ваннами от 1650 до 1700 мм,  умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,36 | 0,34 | 0,70 |
| 2 | 0,44 | 0,41 | 0,85 |
| 3 | 0,52 | 0,49 | 1,01 |
| 4 | 0,60 | 0,56 | 1,16 |
| 5 | 0,68 | 0,64 | 1,32 |
| 6 | 0,76 | 0,71 | 1,47 |
| 7 | 0,84 | 0,79 | 1,63 |
| 8 | 0,92 | 0,87 | 1,79 |
| 9 | 1,00 | 0,94 | 1,94 |
| 10 | 1,08 | 1,02 | 2,10 |
| 11 | 1,16 | 1,09 | 2,25 |
| 12 | 1,24 | 1,17 | 2,41 |
| 13 | 1,32 | 1,24 | 2,56 |
| 14 | 1,40 | 1,32 | 2,72 |
| 15 | 1,48 | 1,40 | 2,88 |
| 16 | 1,57 | 1,47 | 3,04 |
| Многоквартирные дома  с централизованным горячим  водоснабжением, оборудованные  ваннами от 1500 до 1550 мм,  умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,35 | 0,33 | 0,68 |
| 2 | 0,43 | 0,41 | 0,84 |
| 3 | 0,51 | 0,48 | 0,99 |
| 4 | 0,59 | 0,55 | 1,15 |
| 5 | 0,67 | 0,63 | 1,30 |
| 6 | 0,75 | 0,70 | 1,45 |
| 7 | 0,83 | 0,78 | 1,61 |
| 8 | 0,91 | 0,85 | 1,76 |
| 9 | 0,99 | 0,93 | 1,92 |
| 10 | 1,07 | 1,00 | 2,07 |
| 11 | 1,15 | 1,07 | 2,22 |
| 12 | 1,23 | 1,15 | 2,38 |
| 13 | 1,31 | 1,22 | 2,53 |
| 14 | 1,39 | 1,30 | 2,69 |
| 15 | 1,47 | 1,37 | 2,84 |
| 16 | 1,55 | 1,45 | 3,00 |
| Многоквартирные дома  с централизованным горячим  водоснабжением, оборудованные  сидячими ваннами (1200 мм),  душами, умывальниками, мойками | 1 | 0,35 | 0,33 | 0,68 |
| 2 | 0,43 | 0,40 | 0,83 |
| 3 | 0,51 | 0,47 | 0,98 |
| 4 | 0,58 | 0,54 | 1,12 |
| 5 | 0,66 | 0,62 | 1,28 |
| 6 | 0,74 | 0,69 | 1,43 |
| 7 | 0,82 | 0,76 | 1,58 |
| 8 | 0,90 | 0,84 | 1,74 |
| 9 | 0,98 | 0,91 | 1,89 |
| 10 | 1,05 | 0,98 | 2,03 |
| 11 | 1,13 | 1,06 | 2,19 |
| 12 | 1,21 | 1,13 | 2,34 |
| 13 | 1,29 | 1,20 | 2,49 |
| 14 | 1,37 | 1,28 | 2,65 |
| 15 | 1,45 | 1,35 | 2,80 |
| 16 | 1,53 | 1,42 | 2,95 |
| Многоквартирные дома  с централизованным горячим  водоснабжением, оборудованные  умывальниками, душами, мойками | 1 | 0,31 | 0,27 | 0,58 |
| 2 | 0,38 | 0,33 | 0,71 |
| 3 | 0,44 | 0,39 | 0,83 |
| 4 | 0,51 | 0,45 | 0,96 |
| 5 | 0,58 | 0,51 | 1,09 |
| 6 | 0,65 | 0,57 | 1,22 |
| 7 | 0,72 | 0,63 | 1,35 |
| 8 | 0,78 | 0,69 | 1,47 |
| 9 | 0,85 | 0,75 | 1,60 |
| 10 | 0,92 | 0,81 | 1,73 |
| 11 | 0,99 | 0,87 | 1,86 |
| 12 | 1,05 | 0,93 | 1,98 |
| 13 | 1,12 | 0,99 | 2,11 |
| 14 | 1,19 | 1,05 | 2,24 |
| 15 | 1,26 | 1,11 | 2,37 |
| 16 | 1,32 | 1,17 | 2,49 |
| Многоквартирные дома,  оборудованные  быстродействующими газовыми  водонагревателями с  многоточечным водоразбором | 1 | 0,99 |  | 0,99 |
| 2 | 1,22 |  | 1,22 |
| 3 | 1,46 |  | 1,46 |
| 4 | 1,69 |  | 1,69 |
| 5 | 1,93 |  | 1,93 |
| 6 | 2,16 |  | 2,16 |
| 7 | 2,39 |  | 2,39 |
| 8 | 2,63 |  | 2,63 |
| 9 | 2,86 |  | 2,86 |
| 10 | 3,09 |  | 3,09 |
| 11 | 3,33 |  | 3,33 |
| 12 | 3,56 |  | 3,56 |
| 13 | 3,79 |  | 3,79 |
| 14 | 4,03 |  | 4,03 |
| 15 | 4,26 |  | 4,26 |
| 16 | 4,50 |  | 4,50 |
| Многоквартирные дома,  оборудованные ваннами,  водопроводом, канализацией и  водонагревателями на твердом  топливе | 1 | 0,48 |  | 0,48 |
| 2 | 0,59 |  | 0,59 |
| 3 | 0,69 |  | 0,69 |
| 4 | 0,79 |  | 0,79 |
| 5 | 0,89 |  | 0,89 |
| Многоквартирные дома без ванн,  с водопроводом, канализацией и  газоснабжением | 1 | 0,42 |  | 0,42 |
| 2 | 0,51 |  | 0,51 |
| 3 | 0,60 |  | 0,60 |
| 4 | 0,68 |  | 0,68 |
| 5 | 0,77 |  | 0,77 |
| 6 | 0,86 |  | 0,86 |
| 7 | 0,94 |  | 0,94 |
| 8 | 1,03 |  | 1,03 |
| 9 | 1,12 |  | 1,12 |
| 10 | 1,20 |  | 1,20 |
| 11 | 1,29 |  | 1,29 |
| 12 | 1,38 |  | 1,38 |
| 13 | 1,46 |  | 1,46 |
| 14 | 1,55 |  | 1,55 |
| 15 | 1,64 |  | 1,64 |
| 16 | 1,72 |  | 1,72 |
| Многоквартирные дома без ванн,  с водопроводом и канализацией | 1 | 0,36 |  | 0,36 |
| 2 | 0,44 |  | 0,44 |
| 3 | 0,51 |  | 0,51 |
| 4 | 0,58 |  | 0,58 |
| 5 | 0,65 |  | 0,65 |
| 6 | 0,72 |  | 0,72 |
| 7 | 0,79 |  | 0,79 |
| 8 | 0,86 |  | 0,86 |
| 9 | 0,93 |  | 0,93 |
| 10 | 1,01 |  | 1,01 |
| 11 | 1,08 |  | 1,08 |
| 12 | 1,15 |  | 1,15 |
| 13 | 1,22 |  | 1,22 |
| 14 | 1,29 |  | 1,29 |
| 15 | 1,36 |  | 1,36 |
| 16 | 1,43 |  | 1,43 |
| Многоквартирные дома  с водопользованием из уличных  водоразборных колонок | 1 | 0,18 |  | 0,18 |
| 2 | 0,20 |  | 0,20 |
| 3 | 0,22 |  | 0,22 |
| 4 | 0,25 |  | 0,25 |
| 5 | 0,27 |  | 0,27 |
| Общежития с общими душевыми | 1 | 0,17 | 0,16 | 0,33 |
| 2 | 0,20 | 0,19 | 0,39 |
| 3 | 0,23 | 0,21 | 0,44 |
| 4 | 0,26 | 0,24 | 0,50 |
| 5 | 0,29 | 0,27 | 0,56 |
| 6 | 0,33 | 0,30 | 0,63 |
| 7 | 0,36 | 0,33 | 0,69 |
| 8 | 0,39 | 0,36 | 0,75 |
| 9 | 0,42 | 0,39 | 0,81 |
| 10 | 0,45 | 0,42 | 0,87 |
| 11 | 0,48 | 0,45 | 0,93 |
| 12 | 0,52 | 0,48 | 1,00 |
| 13 | 0,55 | 0,51 | 1,06 |
| 14 | 0,58 | 0,54 | 1,12 |
| 15 | 0,61 | 0,56 | 1,17 |
| 16 | 0,64 | 0,59 | 1,23 |
| Общежития с душами при всех  жилых комнатах | 1 | 0,19 | 0,18 | 0,37 |
| 2 | 0,23 | 0,21 | 0,44 |
| 3 | 0,26 | 0,24 | 0,50 |
| 4 | 0,30 | 0,28 | 0,58 |
| 5 | 0,34 | 0,31 | 0,65 |
| 6 | 0,37 | 0,35 | 0,72 |
| 7 | 0,41 | 0,38 | 0,79 |
| 8 | 0,45 | 0,41 | 0,86 |
| 9 | 0,48 | 0,45 | 0,93 |
| 10 | 0,52 | 0,48 | 1,00 |
| 11 | 0,56 | 0,52 | 1,08 |
| 12 | 0,60 | 0,55 | 1,15 |
| 13 | 0,63 | 0,59 | 1,22 |
| 14 | 0,67 | 0,62 | 1,29 |
| 15 | 0,71 | 0,65 | 1,36 |
| 16 | 0,74 | 0,69 | 1,43 |

Примечание. В соответствии с Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года N 306, норматив потребления коммунальной услуги по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды определяется в кубических метрах в месяц на один квадратный метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

Для применения в Ленинградской области норматив по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды рассчитывается по формуле:

Nодн = (Nв x K) : Sои,

где:

Nв - норматив потребления коммунальной услуги по холодному (горячему) водоснабжению в кубических метрах в месяц на одного человека;

K - численность жителей, проживающих в многоквартирном доме;

Sои - общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах (кв. м).

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ленинградской области

от 11.02.2013 N 25

(приложение 7)

**НОРМАТИВЫ**

**ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ХОЛОДНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ**

**ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И НАДВОРНЫХ ПОСТРОЕК**

**НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОТСУТСТВИИ**

**ПРИБОРОВ УЧЕТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Направление использования коммунальной  услуги по холодному водоснабжению | Единица изменения | Норматив |
| Полив земельного участка | куб. м на один кв. м  земельного участка   в месяц | 0,22 |
| Водоснабжение и приготовление пищи: |  |  |
| для крупного рогатого скота  (для телят) | куб. м на одну   голову животного   в месяц | 2,81 (0,55) |
| для молодняка крупного рогатого скота | 0,91 |
| для быков-производителей | 1,37 |
| для крупного рогатого скота (мясных  пород) | 1,67 |
| для свиней | 0,32 |
| для баранов | 0,21 |
| для овец | 0,15 |
| для ягнят | 0,06 |
| для молодняка овец | 0,11 |
| для кобыл с жеребятами | 2,43 |
| для кобыл, меринов, молодняка старше  1,5 лет | 1,83 |
| для молодняка лошадей до 1,5 лет | 1,37 |
| для коз взрослых (для молодняка коз) | 0,08 (0,05) |
| для кур взрослых (для молодняка кур) | куб. м на одну   голову домашней   птицы в месяц | 0,01 (0,007) |
| для индеек взрослых (для молодняка  индеек) | 0,015 (0,012) |
| для уток взрослых (для молодняка уток) | 0,058 (0,045) |
| для гусей взрослых (для молодняка  гусей) | 0,051 (0,046) |
| для цесарок взрослых (для молодняка  цесарок) | 0,009 (0,006) |